**附件1：产品名称及规格型号**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配置项** | **功能简述** | **参数配置** |
| 1 | 主柜 | 集成、存放柜子的各个功能组件 | 国标1.5厚度的冷轧钢板，使用精密工业级标准进行加工，金属拷漆，有质感、亮度，不生锈。机柜外观大方、设计合理，符合人体工程学，集安全性、可靠性、易用性为一体的自助设备。  主柜尺寸：高1950mm,宽600mm,深550mm; |
| 2 | 副柜 | 存放卷宗或文书材料等 | 副柜尺寸：高1950mm,宽985mm,深550mm |
| 3 | 工控主机 | 国产化操作系统，运行设备端的操作软件及各个硬件的主程序控制 |  |
| 4 | 触显一体屏 | 用户操作终端软件的运行显示 | 21.5寸电容触显屏，分辨率1920(RGB)x1080(FHD)，宽高比16:9(宽:高) |
| 5 | 双目摄像头 | 用于人脸识别的身份验证 | 具备人脸识别功能，支持活体识别，人证对比，身份核验 |
| 6 | 锁控单元 | 用于控制各个单元格的开关 |  |
| 7 | LED灯控 | 用于控制柜子的状态显示 | 每一格单元柜门上都有led指示灯，通过程序控制显示柜内是否有东西。 |
| 8 | 二维码扫描器 | 用于扫描和识别卷宗二维码 | 可扫描所有一维和二维条码，能扫纸质和手机二维码，数据接口：USB可实现硬解码，也可实现软解码，扫描距离10CM以内。 |
| 9 | IC卡阅读器 | 用于IC卡的身份验证 |  |
| 10 | 监控主机 | 用于监控数据存储处理 | 4路POE网络硬盘录像机NVR监控主机H.265。清晰度1080P |
| 11 | 监控摄像头 | 用于实时监控柜子及周边 | POE网络监控摄像头红外高清1080P半球机T12-I（2个） |
| 12 | 配套软件 |  |  |
| 13 | 其他费用 | 包括安装调试、运行维护等 |  |